BOOTLOGO(S) AUSTAUSCHEN:
Per FTP (z.B. mit FileZilla etc.) auf die Box zugreifen und in den Ordner /boot navigieren. Dort die vorhandenen Dateien 
bootlogo.jpg
bootlogo_wait.mvi
bootlogo.mvi
backdrop.mvi
mit den neuen überschreiben.

Die Datei bootlogo.jpg auf der Box ist i.d.R. schreibgeschützt. Falls sich diese nicht per FTP überschreiben lässt, 
per Telnet mit der Box verbinden (z.B. mit Dreambox Control Center) und dort im Telnet-Fenster folgendes eingeben 
(einmalig), dann kann die Datei überschrieben werden:

mount -o rw,remount /boot

RADIOHINTERGRUND AUSTAUSCHEN:
Die Hintergründe sind im Format 1280x720. Um das Radiohintergrundbild auszutauschen, einfach per FTP mit der Box 
verbinden und zum Ordner 

/usr/lib/enigma2/python/Plugins/newnigma2/Menu/radiopic/

navigieren. Dort die Datei custom.mvi mit der gewünschten überschreiben. Falls das Hintergrundbild bei euch dann 
im Radiomodus noch nicht angezeigt wird, müsst ihr in den Systemeinstellungen der Box unter "Radiohintergrund"
noch die Option "Custom" auswählen (zur Auswahl stehen dort HD, SD und Custom).

