modprobe lcd
echo 4 > /proc/progress

mount -t proc proc /proc
echo 8 > /proc/progress

mount -t sysfs sysfs /sys
echo 12 > /proc/progress

depmod -Ae
echo 16 > /proc/progress

mount -at nonfs,nosmbfs,noncpfs 2>/dev/null
echo 20 > /proc/progress

swapon -a
echo 24 > /proc/progress

tar xzf /etc/var.tar.gz -C /
echo 28 > /proc/progress

# sleep after 10min
hdparm -S120 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc
echo 32 > /proc/progress
# set UDMA66
hdparm -X66 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc
echo 34 > /proc/progress
# accustic management
hdparm -M128 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc

echo 38 > /proc/progress
modprobe head

echo 42 > /proc/progress
modprobe dreambox_keyboard

echo 44 > /proc/progress
modprobe usbserial
modprobe ftdi_sio
modprobe belkin_sa
modprobe pl2303

echo 46 > /proc/progress
modprobe fp

echo 50 > /proc/progress
modprobe rfmod

echo 54 > /proc/progress
[ -e /etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key ] && /usr/bin/showiframe /boot/bootlogo.mvi || /usr/bin/showiframe /boot/bootlogo_wait.mvi

echo 62 > /proc/progress
hostname -F /etc/hostname

echo 70 > /proc/progress
ifup -a

echo 78 > /proc/progress
mount -at nfs,smbfs,cpfs 2>/dev/null

echo 82 > /proc/progress
[ -e "/etc/sysctl.conf" ] && /sbin/sysctl -p "/etc/sysctl.conf"

echo 86 > /proc/progress
ldconfig

echo 90 > /proc/progress
ln -s fb/0 /dev/fb0

echo 94 > /proc/progress
